# Arbeitshinweise

##

Ein Laserstrahl zeigt Ihnen die Schnittlinie des Sägeblatts an. Dadurch können Sie das Werkstück zum Sägen exakt positionieren, ohne die Pendelschutzhaube zu öffnen.

- Schalten Sie dazu den Laserstrahl mit dem Schalter (20) ein.
- Richten Sie Ihre Markierung auf dem Werkstück an der rechten Kante der Laserlinie aus.

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Sägen, ob die Schnittlinie noch korrekt angezeigt wird. Der Laserstrahl kann sich z.B. durch die Vibrationen bei intensivem Gebrauch verstellen.

##

Maximale Werkstücke:

Horizontaler Gehrungswinkel | Vertikaler Gehrungswinkel | Höhe x Breite [mm]
--- | --- | ---
|  | bei max. Höhe | bei max. Breite
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (links/rechts) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (links) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (rechts) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimale Werkstücke (= alle Werkstücke, die mit der mitgelieferten Schraubzwinge (15) links oder rechts vom Sägeblatt festgespannt werden können): 130 x 50 mm (Länge x Breite)

Maximale Schnitttiefe (0°/0°): 90 mm

##

Zum einfachen Sägen von gleich langen Werkstücken können Sie den Längenanschlag (35) verwenden.

- Lösen Sie die Klemmschraube (33) und verschieben Sie den Längenanschlag (35) in der Führungsschiene (32) auf die gewünschte Werkstücklänge.
- Ziehen Sie die Klemmschraube (33) wieder fest.

Längere Werkstücke:

- Lösen Sie die Flügelschraube (34) und ziehen Sie die Führungsschiene (32) bis zum Anschlag nach außen.
- Ziehen Sie die Flügelschraube (34) wieder fest.
- Stellen Sie den Längenanschlag (35) auf die gewünschte Werkstücklänge ein.

Sägen ohne Längenanschlag:

- Lösen Sie die Klemmschraube (33) und verschieben Sie den Längenanschlag (35) in der Führungsschiene (32) ganz nach außen.
- Drehen Sie den Längenschlag um 90°, so dass er bündig mit der Anschlagschiene (8) ist.
- Ziehen Sie den Klemmschraube (33) wieder fest.

##

Beim Sägen von gebogenen oder runden Werkstücken müssen Sie diese besonders gegen Verrutschen sichern. An der Schnittlinie darf kein Spalt zwischen Werkstück, Anschlagschiene und Sägetisch entstehen.

Falls erforderlich, müssen Sie spezielle Halterungen anfertigen.

##

Die Einlegeplatte (36) kann nach längerem Gebrauch des Elektrowerkzeugs verschleißen.

Wechseln Sie eine defekte Einlegeplatte aus.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Schrauben Sie die Schrauben (46) mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher heraus und entnehmen Sie die alte Einlegeplatte (36).
- Legen Sie die neue Einlegeplatte ein und schrauben Sie die Schrauben (46) wieder fest.