# Mengatur sudut mitre horizontal

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.

## Mengatur sudut potong horizontal standar (lihat gambar H)

Untuk mengatur sudut potong horizontal yang sering digunakan secara cepat dan tepat, terdapat alur pada meja potong (45):

kiri | kanan
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Kendurkan kenop pengunci (11) jika gagang dikencangkan.
- Tarik tuas (12) dan putar meja potong (10) ke kiri atau kanan hingga mencapai alur yang diinginkan.
- Lepaskan kembali tuas. Tuas harus terasa terkunci ke dalam alur.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (11).

## Mengatur sudut potong horizontal lainnya (lihat gambar H)

Sudut mitre horizontal dapat diatur dalam rentang sudut 47° (sisi kiri) hingga 52° (sisi kanan).

- Kendurkan knop pengunci (11) jika knop dikencangkan.
- Tekan tuas (12), putar meja potong (10) ke kanan atau ke kiri pada knop pengunci dan sesuaikan sudut mitre horizontal yang diinginkan dengan bantuan indikator sudut (13).
- Kencangkan kembali knop pengunci (11).