# Utilisation

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

Sécurité de transport
Préparation du travail
Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)
Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises
Mise en marche
Sciage
Instructions d’utilisation
Travailler les liteaux profilés
Ajustage du laser
Contrôle et correction des réglages de base
Transport