# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon.
- Käännä sahapöytää (10) 0°-loveen (45) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Käännä taitettava ohjainkisko (16) ulospäin.

### Tarkastaminen (katso kuva P1)

- Aseta kulmamitta (48) 90 asteen kulmallaan sahanterää (39) vasten ohjainkiskon (8) ja sahanterän väliin sahapöydälle (10).

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni ohjainkiskossa.

### Säätäminen (katso kuva P2)

- Avaa kuusiokoloruuvit (49) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (28).
- Käännä ohjainkiskoa (8), kunnes kulmamitta on koko pituudeltaan sitä vasten.
- Kiristä ruuvit.

##

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon.
- Käännä sahapöytää (10) 0°-loveen (45) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.

### Tarkistus (katso kuva Q1)

- Aseta kulmamitta (48) 90 asteen kulmallaan sahanterää (39) vasten sahapöydän (10) ja sahanterän väliin sahapöydälle (10).

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva Q2)

- Avaa lukitusruuvi (24).
- Avaa rajoitinruuvin (50) vastamutteri tavanomaisella lenkki- tai kiintoavaimella.
- Kierrä rajoitinruuvia sisään- tai ulospäin, kunnes kulmamitan varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä lukitusruuvi (24).
- Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin (50) vastamutteri.

Jos kulmaosoitin (30) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (31) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (52) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin. (katso kuva S)

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (10) 0°-loveen (45) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Löysää lukitusruuvia (24) ja käännä sahausvartta kahvan (4) avulla vasempaan rajoittimeen (45°) asti.

### Tarkistus (katso kuva R1)

- Aseta kulmamitta (48) 45 asteen kulmallaan sahanterää (39) vasten sahapöydän (10) ja sahanterän väliin sahapöydälle (10).

Kulmamitan varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva R2)

- Avaa rajoitinruuvin (51) vastamutteri tavanomaisella lenkki- tai kiintoavaimella.
- Kierrä rajoitinruuvia sisään- tai ulospäin, kunnes kulmamitan varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä lukitusruuvi (24).
- Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin (51) vastamutteri.

Jos kulmaosoitin (30) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (31) 45°-merkin kanssa, tarkasta pystysuuntaisen jiirikulman 0°-asetus uudelleen. Toista tämän jälkeen 45°:n pystysuuntaisen jiirikulman säätö.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Avaa lukitusruuvi (24).
- Säädä sahausvarrella pystysuuntainen 0°:n jiirikulma.
- Kiristä lukitusruuvi (24).

### Tarkistus

Kulmaosoittimen (30) täytyy olla kohdakkain asteikon (31) 0°-merkin kanssa.

### Säätäminen

- Löysää ruuvia (52) ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.
- Kiristä ruuvi.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (10) 0°-loveen (45) asti. Vivun (12) täytyy napsahtaa tuntuvasti kiinni loveen.

### Tarkistus

Kulmaosoittimen (13) täytyy olla kohdakkain asteikon (14) 0°-merkin kanssa.

### Säätäminen

- Löysää ruuvia (53) ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.
- Kiristä ruuvi.