# Material que se adjunta

Observe al respecto la representación del volumen de suministro al principio de las instrucciones de servicio.

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra de corte transversal e ingletadora con hoja de sierra montada
  Indicación: Bosch vende herramientas eléctricas también sin hoja de sierra. En el embalaje puede ver si una hoja de sierra está incluida en el volumen de suministro de su herramienta eléctrica.
- Sólo en caso de suministro sin hoja de sierra: brida de sujeción (38) y brida de sujeción interior (40)
- Tornillo de apriete (15)
- Llave macho hexagonal (28)
- Tope longitudinal (35)
- Bolsa para polvo (1)
- Soporte de la pieza de trabajo (9) (2x)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.
Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.
Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.