# Указания по применению

##

Луч лазера указывает на линию распила пильного диска. Это позволяет очень точно располагать заготовку для раскроя, при этом не требуется открывать маятниковый защитный кожух.

- Для этого следует включить луч лазера с помощью выключателя (20).
- Выровняйте разметку на заготовке по правой кромке лазерной линии.

Указание: перед началом пиления проверьте, правильно ли указывается линия распила. При интенсивной эксплуатации настройка лазерного луча может сбиться .

##

Максимальные параметры заготовок:

Горизонтальный угол скоса | Вертикальный угол скоса | Высота х ширина [мм]
--- | --- | ---
|  | при макс. высоте | при макс. ширине
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (слева/справа) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (слева) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (справа) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Заготовки небольшого размера (= все заготовки, которые могут быть закреплены слева или справа от пильного диска с помощью прилагающейся струбцины (15)): 130 x 50 мм (длина x ширина)

Глубина пропила макс. (0°/0°): 90 мм

##

Для простого отрезания заготовок с одинаковой длиной можно использовать продольный упор (35).

- Ослабьте зажимной винт (33) и переместите продольный упор (35) в сторону направляющей рейки (32) на необходимую длину заготовки.
- Снова туго затяните зажимной винт (33).

Крупные заготовки:

- Ослабьте барашковый винт (34) и выдвиньте направляющую рейку (32) наружу до упора.
- Снова туго затяните барашковый винт (34).
- Установите продольный упор (35) на необходимую длину заготовки.

Пиление без продольного упора:

- Ослабьте зажимной винт (33) и переместите продольный упор (35) в сторону направляющей рейки (32) полностью наружу.
- Поверните продольный упор на 90°, так, чтобы он был вровень с упорной планкой (8).
- Снова туго затяните зажимной винт (33).

##

Для обработки изогнутых или круглых заготовок Вы должны зафиксировать их с целью предотвращения скольжения. На линии реза не допускается возникновение зазора между заготовкой, упорной рейкой и столом.

При необходимости следует изготовить специальный крепеж.

##

При длительной эксплуатации электроинструмента плита-вкладыш (36) может износиться.

Неисправная плита-вкладыш подлежит замене.

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Выкрутите винты (46) с помощью обычной крестообразной отвертки и снимите старую плиту-вкладыш (36).
- Вставьте новую плиту-вкладыш и снова туго затяните винты (46).