# فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

- اضبط العدة الكهربائية في وضع النقل.
- أدر قاعدة المنشار (10) حتى حز التوقيف (45) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.
- افرد سكة المصادمة (16) القابلة للطي.

### الفحص (انظر الصورة P1)

- ضع المثلث الزاوي (48) بزاوية مقدارها 90° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (39) بين سكة المصادمة (8) وشفرة المنشار على منضدة النشر (10).

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع سكة المصادمة.

### الضبط (انظر الصورة P2)

- قم بفك جميع اللوالب سداسية الرأس (49) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (28).
- أدر سكة المصادمة (8) إلى أن يتساطح المثلث الزاوي بكامل طوله.
- أحكم شد اللوالب بعد ذلك.

##

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
- أدر قاعدة المنشار (10) حتى حز التوقيف (45) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص (انظر الصورة Q1)

- ضع المثلث الزاوي (48) بزاوية مقدارها 90° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (39) بين منضدة النشر (10) وشفرة المنشار على منضدة النشر (10).

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة Q2)

- قم بحل لولب الشد (24).
- قم بحل صامولة زنق لولب المصادمة (50) باستخدام أحد المفاتيح الحلقية أو الهلالية المتداولة في الأسواق.
- قم بربط لولب المصادمة أو فكه إلى أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار.
- أحكم ربط لولب الشد (24) مجددًا.
- وبعد ذلك أعد إحكام ربط الصامولة المقابلة للولب المصادمة (50).

إن لم يكن مبين الزاوية (30) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات 0° علی التدريج (31)، قم بفك اللولب (52) باستخدام أحد مفكات البراغي متصالبة الحز المتداولة في الأسواق وقم بمحاذاة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0°. (انظر الصورة S)

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (10) حتى حز التوقيف (45) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.
- قم بفك لولب الشد (24) وتحريك ذراع العدة بالمقبض (4) إلى اليسار حتى النهاية (45°).

### الفحص (انظر الصورة R1)

- ضع المثلث الزاوي (48) بزاوية مقدارها 45° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (39) بين منضدة النشر (10) وشفرة المنشار على منضدة النشر (10).

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة R2)

- قم بحل صامولة زنق لولب المصادمة (51) باستخدام أحد المفاتيح الحلقية أو الهلالية المتداولة في الأسواق.
- قم بربط لولب المصادمة أو فكه إلى أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار.
- أحكم ربط لولب الشد (24) مجددًا.
- وبعد ذلك أعد إحكام ربط الصامولة المقابلة للولب المصادمة (51).

إن لم يكن مؤشر الزاوية (30) بعد الضبط على خط واحد مع العلامة 45° بالتدريج (31) يجب أولا فحص ضبط الصفر 0° لزاوية الشطب العمودية والمؤشرات الزاوية مرة أخری. كرر بعد ذلك عملية ضبط زاوية الشطب العمودية 45°.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بحل لولب الشد (24).
- اضبط زاوية شطب مائل عمودية مقدارها 0° باستخدام ذراع العدة.
- أحكم ربط لولب الشد (24) مجددًا.

### الفحص

يجب أن يكون مبين الزاوية (30) على خط واحد مع العلامة 0° بالتدريج (31).

### الضبط

- قم بحل اللولب (52) باستخدام مفك براغي متصالبة الحز وقم بمحاذاة مبين الزاوية مع العلامة 0°.
- أعد إحكام شد اللولب.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (10) حتى حز التوقيف (45) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص

يجب أن يكون مبين الزاوية (13) على خط واحد مع العلامة 0° بالتدريج (14).

### الضبط

- قم بحل اللولب (53) باستخدام مفك براغي متصالبة الحز وقم بمحاذاة مبين الزاوية مع العلامة 0°.
- أعد إحكام شد اللولب.