# A munka előkészítése

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

##

A hosszú és nehéz munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

A munkadarabtámaszok rugalmas csatlakoztathatósága (9) több hosszabbítási változatot tesz lehetővé.

- Igény szerint dugja a munkadarabtámaszt (9) a befogókba az elektromos kéziszerszámon vagy a második munkadarabtámasz befogóiba.

- Soha ne vigye az elektromos kéziszerszámot a munkadarabtámaszoknál fogva!
  Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket használja!

##

Függőleges sarkalószögek fűrészeléséhez a kihajtható ütközősínt (16) kifelé kell kihajtani.

- Hajtsa kifelé a kihajtható ütközősínt (16).

A függőleges sarkalószögek fűrészelése után hajtsa vissza újra a kihajtható ütközősínt (16).

##

Az optimális munkahelyi biztonsághoz a megmunkálásra kerülő munkadarabot mindig be kell fogni.
Ne munkáljon meg olyan munkadarabokat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy be lehessen azokat fogni.

### Függőleges rögzítés

- Nyomja erőteljesen hozzá a munkadarabot a(z) (8) és (16) ütközősínhez.
- Dugja bele a készülékkel szállított csavaros szorítót (15) az erre előirányozott furatok (21) egyikébe.
- Lazítsa ki a szárnyascsavart (41), és illessze hozzá a csavaros szorítót a munkadarabhoz. Húzza meg ismét a szárnyascsavart.
- Húzza meg szorosra a menetes orsót (42), és ezzel rögzítse a munkadarabot.

### Vízszintes rögzítés

- Csavarja ki a szárnyascsavart (43), és húzza ki a csavaros szorítót.
- Most dugja bele a „csökkentett” csavaros szorítót (15) a csappal (44) az egyik erre szánt furatba .
- Nyomja erősen a munkadarabot a fűrészasztalra (10).
- Húzza meg szorosra a menetes orsót (42), és ezzel rögzítse a munkadarabot.

### A munkadarab kilazítása

- A csavaros szorító kioldására forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a (42) menetes orsót.