# Sågning

##

- Dra alltid åt låsknappen (11) och spännskruven (24) ordentligt innan sågning. I annat fall finns risk för att sågklingan snedställs i arbetsstycket.

- Innan sågning påbörjas bör kontroll ske av att sågklingan inte berör anslagsskenan, skruvtvingarna eller andra maskindelar. Ta bort eventuella hjälpanslag eller anpassa dem.

Skydda sågklingan mot slag och stötar. Tryck inte i sidled mot sågklingan.

Såga endast i material som är tillåtna enligt avsedd användning.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket måste alltid ha en rak kant som läggs an mot anslagsskenan.

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Kontrollera att pendelskyddskåpan fungerar korrekt och är lättrörlig. Vid styrning av verktygsarmen nedåt ska pendelskyddskåpan öppnas. Vid styrning av verktygsarmen uppåt ska pendelskyddskåpan stänga sig över sågklingan igen och låsa fast sig i verktygsarmens översta position.

##

- Stå alltid på sidan om sågklingan och inte i linje med elverktygets sågklinga. Detta skyddar kroppen mot eventuellt bakslag.

- Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från roterande sågklinga.
- Lägg inte armarna i kors framför verktygsarmen.

##

- Spänn fast arbetsstycket med hänsyn till dess storlek.
- Ställ in önskad horisontell och/eller vertikal geringsvinkel.
  Vid sågning av horisontella geringsvinklar åt höger så skall det längsgående anslaget (35) dras ut helt och hållet eller tas bort.
- Sätt på elverktyget.
- För verktygsarmen långsamt nedåt med handtaget (4).
- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
- Stäng av elverktyget och vänta tills sågbladet (39) stannat helt.
- För verktygsarmen långsamt uppåt.