# Transportsikring (se bilde D)

Transportsikringen (25) gjør det lettere å håndtere elektroverktøyet ved transport til forskjellige brukssteder.

## Avsikring av elektroverktøyet (arbeidsstilling)

- Trykk verktøyarmen litt ned med håndtaket (4) og å avlaste transportsikringen (25).
- Trekk transportsikringen (25) helt ut.
- Før verktøyarmen langsomt oppover.

## Sikring av elektroverktøyet (transportstilling)

- For å låse sagbordet (10) strammer du låseknotten (11).
- Sving verktøyarmen med håndtaket (4) ned til transportsikringen (25) kan trykkes helt inn.

Verktøyarmen er nå sikkert låst for transport.