# 工作提示

##

激光束会标出锯片的锯切线。这样您可以准确地放置好即将锯切的工件，而无需打开摆动防护罩。

- 为此利用开关(20)接通激光束。
- 工件上的记号要对准激光线的右缘。

提示：锯切前请检查显示的切线是否正确。因为在密集使用机器之后，激光可能会因为震动而出现偏差。

##

最大工件：

水平斜切角度 | 垂直斜切角度 | 高 x 宽 [毫米]
--- | --- | ---
|  | 在最大高度 | 在最大宽度
0度 | 0度 | 90 x 90 | 65 x 130
0度 | 45度 | 60 x 93 | 45 x 130
45度（左侧/右侧） | 0度 | 90 x 63 | 65 x 91
45度（左侧） | 45度 | 55 x 70 | 35 x 91
45度（右侧） | 45度 | 55 x 70 | 45 x 91

最小工件（= 所有可以通过随附的螺旋夹钳(15)夹紧在锯片左侧或右侧的工件）：130 x 50毫米（长 x 宽）

最大切削深度（0度/0度）：90毫米

##

简单锯切等长工件时，可以使用长度限制器(35)。

- 松开夹紧螺栓(33)，移动导轨(32)中的长度限制器(35)，直至所需的工件长度。
- 重新拧紧夹紧螺栓(33)。

较长的工件：

- 松开翼形螺栓(34)，将导轨(32)向外拉，直至极限位置。
- 重新拧紧翼形螺栓(34)。
- 将长度限制器(35)调整到所需的工件长度。

无长度限制器锯切：

- 松开夹紧螺栓(33)，将导轨(32)中的长度限制器(35)向外完全移出。
- 将长度限制器旋转90度，直至其与挡轨(8)齐平。
- 重新拧紧夹紧螺栓(33)。

##

锯切弯曲或圆形工件时，必须特别加强固定好工作，以防工件打滑。在锯切线上，工件、挡轨和锯台之间不允许有空隙。

必要时，必须制造专用支架。

##

长期使用电动工具之后，垫板(36)会磨损。

更换损坏的垫板。

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 用市售十字螺丝刀旋出螺栓(46)，然后取出旧垫板(36)。
- 放入新的垫板，然后重新拧紧螺栓(46)。