# Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.

## Réglage d’angles d’onglet standard (dans le plan horizontal) (voir figure H)

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d'onglet horizontaux les plus fréquemment utilisés des encoches sont pratiquées sur la table de sciage (45) :

Vers la gauche | Vers la droite
--- | ---
0°
45° ; 30° ; 22,5° ; 15° | 15° ; 22,5° ; 30° ; 45°

- Desserrez le bouton de blocage (11) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tirez le levier (12) et tournez la table de sciage (10) vers la droite ou vers la gauche jusqu’à l’encoche souhaitée.
- Relâchez le levier. Le levier doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.
- Resserrez le bouton de blocage (11).

## Réglage d’angles d’onglet quelconques (dans le plan horizontal) (voir figure H)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d’onglet de 47° (côté gauche) à 52° (côté droit).

- Desserrez la poignée de blocage (11) (au cas où celle-ci serait serrée).
- Appuyez sur le levier (12), tournez la table de sciage (10) vers la gauche ou vers la droite en agissant sur le levier de blocage et réglez l’angle d’onglet souhaité à l’aide de l’indicateur d’angle (13).
- Resserrez la poignée de blocage (11).