# Indstilling af vandrette geringsvinkler

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.

## Indstilling af vandrette standardgeringsvinkler (se billedet H)

For hurtigere og mere præcist at kunne indstille ofte benyttede vandrette geringsvinkler er savbordet forsynet med hak (45):

venstre | højre
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Løsn låseknoppen (11), hvis den er spændt.
- Træk i armen (12), og drej savbordet (10), til det ønskede hak til højre eller venstre.
- Slip derefter armen. Armen skal falde rigtigt i hak.
- Spænd låseknoppen (11) igen.

## Indstilling af vilkårlige vandrette geringsvinkler (se billede H)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 47° (venstre side) til 52° (højre side).

- Løsn knoppen (11), hvis den er spændt.
- Tryk på håndtaget (12), drej savbordet (10) mod venstre eller højre på låseknoppen, og indstil ved hjælp af vinkelviseren (13) den ønskede vandrette geringsvinkel.
- Spænd knoppen (11) igen.