# Horizontale verstekhoeken instellen

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.

## Horizontale standaard verstekhoeken instellen (zie afbeelding H)

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte horizontale verstekhoeken zijn op de zaagtafel inkepingen (45) aangebracht:

Links | Rechts
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Draai de vastzetknop (11) los, als deze is vastgedraaid.
- Trek aan de hendel (12) en draai de zaagtafel (10) tot aan de gewenste inkeping naar links of rechts.
- Laat de hendel weer los. De hendel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Draai de vastzetknop (11) weer vast.

## Willekeurige horizontale verstekhoeken instellen (zie afbeelding H)

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 47° (linkerzijde) tot 52° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop (11) los, als deze is vastgedraaid.
- Duw op de hendel (12), draai de zaagtafel (10) met de vastzetknop naar links of rechts en stel met behulp van de hoekaanduiding (13) de gewenste horizontale verstekhoek in.
- Draai de vastzetknop (11) weer vast.