# Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo

L’angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra 45° (lato sinistro) e 0° (lato destro).

Per regolare in modo rapido e preciso angoli obliqui verticali frequentemente utilizzati, sono previste posizioni fisse per gli angoli a 0° e 45°.

## Regolazione di un angolo obliquo verticale (vedere fig. I)

- Allentare la vite di serraggio (24).
- Ruotare il braccio dell’utensile dall’impugnatura (4) finché l’indicatore di angolo (30) non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Mantenere il braccio dell’utensile in questa posizione e serrare nuovamente la vite di serraggio (24).