# Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Obrócić stół pilarski (10) aż do nacięcia (45) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Rozłożyć składaną szynę oporową (16).

### Kontrola (zob. rys. P1)

- Ustawić kątownik (48) na stole roboczym (10), tak aby kąt 90° przylegał do tarczy (39) pomiędzy szyną oporową (8) i tarczą.

Ramię kątownika musi przylegać do szyny oporowej na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. P2)

- Odkręcić wszystkie śruby sześciokątne (49) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (28).
- Odsunąć szynę oporową (8) na tyle, by kątownik przylegał na całej długości.
- Dokręcić ponownie śruby.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Obrócić stół pilarski (10) aż do nacięcia (45) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola (zob. rys. Q1)

- Ustawić kątownik (48) na stole pilarskim (10), tak aby kąt 90° przylegał do tarczy (39) pomiędzy stołem pilarskim (10) a tarczą.

Ramię kątownika musi przylegać do tarczy (39) na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. Q2)

- Odkręcić śrubę mocującą (24).
- Odkręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (50) za pomocą dostępnego w handlu klucza oczkowego lub widełkowego.
- Wkręcić lub wykręcić śrubę oporową na tyle, by ramię kątownika przylegało do tarczy na całej długości.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (24).
- Następnie ponownie mocno dokręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (50).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (30) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (31), należy odkręcić śrubę (52) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°. (zob. rys. S)

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (10) aż do nacięcia (45) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Odkręcić śrubę mocującą (24) i przesunąć głowicę, trzymając ją za rękojeść (4) aż do oporu w lewo (45°).

### Kontrola (zob. rys. R1)

- Ustawić kątownik (48) na stole pilarskim (10), tak aby kąt 45° przylegał do tarczy (39) pomiędzy stołem pilarskim (10) a tarczą.

Ramię kątownika musi przylegać do tarczy (39) na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. R2)

- Odkręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (51) za pomocą dostępnego w handlu klucza oczkowego lub widełkowego.
- Wkręcić lub wykręcić śrubę oporową na tyle, by ramię kątownika przylegało do tarczy na całej długości.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (24).
- Następnie ponownie mocno dokręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (51).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (30) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 45° na skali (31), należy najpierw jeszcze raz sprawdzić ustawienie 0° dla pionowego kąta cięcia oraz wskaźnik kąta cięcia. Następnie można powtórzyć ustawianie pionowego kąta cięcia 45°.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Odkręcić śrubę mocującą (24).
- Za pomocą głowicy ustawić pionowy kąt cięcia wynoszący 0°.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (24).

### Kontrola

Wskaźnik kąta cięcia (30) musi znajdować się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (31).

### Ustawianie

- Zwolnić śrubę (52) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.
- Dokręcić ponownie śrubę.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (10) aż do nacięcia (45) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola

Wskaźnik kąta cięcia (13) musi znajdować się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (14).

### Ustawianie

- Zwolnić śrubę (53) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.
- Dokręcić ponownie śrubę.