# ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) | ถุงเก็บผง
(2) | กระบังป้องกัน
(3) | คันจับขนย้าย
(4) | ด้ามจับ
(5) | ปุ่มล็อคไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน
(6) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์
(7) | กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้
(8) | ‌แผ่นกั้น
(9) | อุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (เสียบได้แบบคล่องตัว)
(10) | โต๊ะเลื่อย
(11) | ลูกบิดล็อคสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวนอน)
(12) | คันปรับมุมเอียง (แนวนอน)
(13) | เข็มชี้มุมสำหรับมุมเอียง (แนวนอน)
(14) | มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวนอน)
(15) | แคลมป์ยึดวัสดุ
(16) | แผ่นกั้นแบบพับได้
(17) | ลูกกลิ้ง
(18) | กระบังเบี่ยงเศษโลหะ
(19) | สวิทช์เปิด-ปิด
(20) | สวิทช์เปิด-ปิดเลเซอร์ (สำหรับทำเครื่องหมายเส้นตัด)
(21) | รูสำหรับแคลมป์ยึดวัสดุ
(22) | ช่องพ่นขี้กบออก
(23) | รูสำหรับติดตั้ง
(24) | โบลท์ยึดสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวตั้ง)
(25) | ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย
(26) | ด้ามจับเว้า
(27) | ล็อคแกน
(28) | ประแจขันหกเหลี่ยม
(29) | ช่องทางออกลำแสงเลเซอร์
(30) | เข็มชี้มุมสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง)
(31) | มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง)
(32) | รางนำของก้านหยุดความยาว
(33) | สกรูหนีบของก้านหยุดความยาว
(34) | น๊อตปีกสำหรับยึดรางนำของก้านหยุดความยาว
(35) | ก้านหยุดความยาว
(36) | แผ่นสอด
(37) | สกรูหัวจมหกเหลี่ยมสำหรับยึดใบเลื่อย
(38) | หน้าแปลนยึด
(39) | ใบเลื่อยA)
(40) | หน้าแปลนยึดด้านใน
(41) | น๊อตปีกสำหรับปรับความสูงของก้านหมุนเกลียว
(42) | ก้านหมุนเกลียว
(43) | น๊อตปีกของแคลมป์ยึดวัสดุ
(44) | กรวยแคลมป์ยึดวัสดุ
(45) | ช่องกักสำหรับมุมเอียงมาตรฐาน (แนวนอน)
(46) | สกรูสำหรับแผ่นสอด
(47) | สกรูปรับสำหรับวางตำแหน่งเลเซอร์
(48) | สามเหลี่ยมมุมฉาก
(49) | สกรูหัวจมหกเหลี่ยมของแผ่นกั้น
(50) | สกรูหยุดสำหรับมุมเอียง 0° (แนวตั้ง)
(51) | สกรูหยุดสำหรับมุมเอียง 45° (แนวตั้ง)
(52) | สกรูสำหรับเข็มชี้มุม (แนวตั้ง)
(53) | สกรูสำหรับเข็มชี้มุม (แนวนอน)

A)

  อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง