# Prelucrarea şipcilor profilate

Şipcile profilate pot fi prelucrate în două moduri diferite:

Poziţionarea piesei de prelucrat | şipcă pentru pardoseală | şipcă pentru tavan
--- | --- | ---
sprijinite pe şina opritoare |  |
aşezate plan pe masa de lucru pentru ferăstrău |  |

După reglarea unghiului de îmbinare pe colţ (în plan orizontal şi/sau vertical), executaţi întotdeauna mai întâi o tăiere de probă pe nişte deşeuri de lemn.