# Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

(1) | Støvpose
(2) | Beskyttelsesskærm
(3) | Transportgreb
(4) | Håndgreb
(5) | Kontaktspærre til tænd/sluk-knap
(6) | Laser-advarselsskilt
(7) | Pendulbeskyttelsesskærm
(8) | Anslagsskinne
(9) | Emneunderlag (fleksibel montering)
(10) | Savbord
(11) | Låseknop til indstilling af vilkårlige geringsvinkler (vandret)
(12) | Arm til indstilling af geringsvinkel (vandret)
(13) | Vinkelviser til geringsvinkel (vandret)
(14) | Skala til geringsvinkel (vandret)
(15) | Skruetvinge
(16) | Sammenklappelig anslagsskinne
(17) | Gliderulle
(18) | Spånafviser
(19) | Tænd/sluk-knap
(20) | Tænd/sluk-knap for laser (skærelinjemarkering)
(21) | Huller til skruetvinge
(22) | Spånudkast
(23) | Monteringshuller
(24) | Spændeskrue til vilkårlige geringsvinkler (lodret)
(25) | Transportsikring
(26) | Grebsfordybninger
(27) | Spindellås
(28) | Unbrakonøgle
(29) | Udgangsåbning laserstråling
(30) | Vinkelviser til geringsvinkel (lodret)
(31) | Skala til geringsvinkel (lodret)
(32) | Føringsskinne til længdeanslaget
(33) | Klemskrue til længdeanslag
(34) | Vingeskrue til fastgørelse af føringsskinnen til længdeanslaget
(35) | Længdeanslag
(36) | Ilægningsplade
(37) | Unbrakoskrue til savklinge‌fastgørelse
(38) | Spændeflange
(39) | SavklingeA)
(40) | Indvendig spændeflange
(41) | Vingeskrue til tilpasning af gevindstangens højde
(42) | Gevindstang
(43) | Vingeskrue til skruetvinge
(44) | Tapper skruetvinge
(45) | Hak til standardgeringsvinkler (vandret)
(46) | Skruer til ilægningsplade
(47) | Stilleskrue til laserpositionering
(48) | Vinkeltrekant
(49) | Unbrakoskruer til anslagsskinne
(50) | Anslagsskrue til 0°-geringsvinkel (lodret)
(51) | Anslagsskrue til 45°-geringsvinkel (lodret)
(52) | Skrue til vinkelviser (lodret)
(53) | Skrue til vinkelviser (vandret)

A)

  Dette tilbehør medfølger ikke som standard.