# Подготовка эксплуатации

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

Универсальная система переустановки опор для заготовок (9) обеспечивает несколько вариантов удлинения рабочей зоны.

- При необходимости вставьте опору для заготовок (9) в крепления на электроинструменте или в крепления второй опоры для заготовок.

- Не переносите электроинструмент за опоры для заготовок.
  При транспортировке электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления.

##

При пилении под вертикальным углом распила необходимо откинуть складную упорную планку (16) наружу.

- Откиньте складную упорную планку (16) наружу.

После пиления под вертикальным углом распила уберите складную упорную планку (16) назад.

##

Для обеспечения оптимальной безопасности труда всегда закрепляйте заготовку.
Не обрабатывайте заготовки, размеры которых недостаточны для крепления.

### Вертикальная фиксация

- Крепко прижмите заготовку к упорным планкам (8) и (16).
- Вставьте прилагающуюся струбцину (15) в одно из предусмотренных для нее отверстий (21).
- Отпустите барашковый винт (41) и подгоните струбцину под заготовку. Крепко затяните барашковый винт.
- Туго затяните резьбовой стержень (42), закрепив таким образом заготовку.

### Горизонтальное фиксирование

- Выкрутите барашковый винт (43) и разведите струбцину.
- Вставьте «укороченную» струбцину (15) с цапфой (44) в одно из предусмотренных для нее отверстий .
- Крепко прижмите заготовку к пильному столу (10).
- Туго затяните резьбовой стержень (42), закрепив таким образом заготовку.

### Снятие крепления детали

- Чтобы раскрыть струбцину, поворачивайте винт струбцины (42) против часовой стрелки.