# Настроювання вертикального кута розпилювання

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 45° (ліворуч) до 0° (праворуч).

Для швидкого і точного настроювання вертикальних кутів розпилювання, що часто використовуються, передбачені фіксовані положення для кутів 0° та 45°.

## Настроювання довільних вертикальних кутів розпилювання (див. мал. I)

- Відпустіть затискний гвинт (24).
- Взявшись за рукоятку (4), поверніть кронштейн робочого інструмента так, щоб індикатор кута (30) показував необхідний вертикальний кут розпилювання.
- Утримуйте кронштейн в цьому положенні та знову міцно затягніть гвинт (24).