# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

## Включване (вж. фиг. J)

- За включване на електроинструмента първо преместете блокировката (5) до средата и след това натиснете пусковия прекъсвач (19) и го задръжте натиснат.

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (19) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

## Изключване

- За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (19).