# Verticale verstekhoeken instellen

De verticale verstekhoek kan in een bereik van 45° (linkerzijde) tot 0° (rechterzijde) worden ingesteld.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte verticale verstekhoeken zijn vaste posities voor de hoeken 0° en 45° aangebracht.

## Willekeurige verticale verstekhoeken instellen (zie afbeelding I)

- Draai de spanschroef (24) los.
- Draai de gereedschaparm met de handgreep (4) tot de hoekaanduiding (30) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd de gereedschaparm in deze stand en draai de spanschroef (24) weer vast.