# Nastavení horizontálních pokosových úhlů

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.

## Nastavení standardních horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek H)

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných pokosových úhlů jsou na stole pily připravené zářezy (45):

vlevo | vpravo
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Povolte zajišťovací knoflík (11), pokud je utažený.
- Vytáhněte páčku (12) a otočte stůl pily (10) až k požadovanému zářezu vlevo nebo vpravo.
- Páčku opět uvolněte. Páčka musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Zajišťovací knoflík (11) opět utáhněte.

## Nastavení libovolných horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek H)

Horizontální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 47° (na levé straně) do 52° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (11), pokud je utažený.
- Stiskněte páčku (12), otočte stůl pily (10) za zajišťovací knoflík doleva nebo doprava a pomocí ukazatele úhlu (13) nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Zajišťovací knoflík (11) opět utáhněte.