# Підготовка до роботи

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

Гнучка система опор заготовок (9) забезпечує багато варіантів подовження.

- За потреби встроміть опору заготовки (9) у кріплення на електроінструменті або у кріплення другої опори заготовки.

- Ніколи не носіть електроінструмент, тримаючи за опору заготовки.
  Для транспортування електроінструмента користуйтеся лише транспортним приладдям.

##

Для розпилювання під вертикальним кутом необхідно відкинути упорну планку (16) назовні.

- Відкиньте упорну планку (16) назовні.

Після розпилювання вертикальних кутів знову складіть упорну планку (16).

##

Щоб забезпечити оптимально безпечну роботу, треба завжди добре затискувати оброблювальну заготовку.
Не обробляйте заготовки, які неможливо затиснути через їх малі розміри.

### Вертикальна фіксація

- Із силою притисніть оброблювану заготовку до упорних планок (8) і (16).
- Встроміть додану струбцину (15) в один з передбачених отворів (21).
- Відпустіть гвинт-баранчик (41) і припасуйте струбцину до оброблювальної деталі. Знову затягніть гвинт-баранчик.
- Туго затягніть стрижень з різьбою (42) і зафіксуйте таким чином заготовку.

### Горизонтальна фіксація

- Відкрутіть гвинт-баранчик (43) і розсуньте струбцину.
- Встроміть тепер «зменшену» струбцину (15) за допомогою штифтів (44) в один з передбачених отворів .
- Щільно притисніть заготовку до пиляльного столу (10).
- Туго затягніть стрижень з різьбою (42) і зафіксуйте таким чином заготовку.

### Відпускання заготовки

- Для відпускання струбцини поверніть стрижень з різьбою (42) проти стрілки годинника.