# Munkavégzési tanácsok

##

Egy lézersugár jelzi a fűrészlap vágási vonalát. Így a munkadarab helyzetét a fűrészeléshez pontosan beállíthatja, anélkül, hogy ehhez ki kellene nyitnia a lengő védőburkolatot.

- Ehhez kapcsolja be a (20) kapcsolóval a lézersugarat.
- Állítsa be a munkadarabon a jelölést a lézervonal jobb széléhez.

Figyelem: Ellenőrizze a fűrészelés megkezdése előtt, hogy a vágási vonal még helyesen kerül-e kijelzésre. A lézersugár beállítása például az intenzív használat során fellépő rezgések következtében megváltozhat.

##

Maximális méretű munkadarabok:

Vízszintes gérszög | Függőleges gérszög | Magasság x szélesség [mm]
--- | --- | ---
|  | Max. magasság mellett | Max. szélesség mellett
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (balra/jobbra) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (balra) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (jobbra) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimális méretű munkadarabok (= minden olyan munkadarab, amelyet a berendezéssel szállított csavaros szorítóval (15) a fűrészlaptól balra vagy jobbra be lehet fogni): 130 x 50 mm (hosszúság x szélesség)

Maximális vágási mélység (0°/0°): 90 mm

##

Hosszú munkadarabok egyszerű fűrészeléséhez jól használható a (35) hosszirányú ütköző.

- Oldja ki a (33) szorítócsavart és a munkadarab kívánt hosszúságának megfelelően tolja el a (35) hosszirányú ütközőt a (32) vezetősínben.
- Húzza meg ismét szorosra a (33) szorítócsavart.

Hosszabb munkadarabok:

- Oldja ki a (34) szárnyascsavart és húzza ki ütközésig a (32) vezetősínt.
- Húzza meg ismét szorosra a (34) szárnyascsavart.
- Állítsa be a munkadarab kívánt hosszának megfelelően a (35) hosszirányú ütközőt.

Fűrészelés hosszirányú ütköző nélkül:

- Oldja ki a (33) szorítócsavart és tolja el a (35) hosszirányú ütközőt a (32) vezetősínben egészen kifelé.
- Fordítsa el 90°-ra a hosszirányú ütközőt, úgy hogy egy síkba kerüljön a (8) ütközősínnel.
- Húzza meg ismét szorosra a (33) szorítócsavart.

##

Görbe vagy körkörös keresztmetszetű munkadarabok fűrészelésekor ezeket külön be kell biztosítani elcsúszás ellen. A vágási vonalon nem szabad rést hagyni a munkadarab, az ütközősín és a fűrészasztal között.

Szükség esetén speciális tartókat kell készíteni.

##

A (36) felszakadásgátló betétlap az elektromos kéziszerszám hosszabb használata során elkophat.

Ha egy betétlap megrongálódott, azt azonnal cserélje ki.

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Csavarja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval a (46) csavarokat és vegye ki a régi (36) felszakadásgátló betétlapot.
- Tegye be az új betétlapot és a (46) rögzítőcsavarokkal húzza meg ismét szorosra.