# Upute za rad

##

Laserska zraka pokazuje vam liniju rezanja lista pile. Na taj način možete izradak pozicionirati za točno rezanje bez otvaranja njišućeg štitnika.

- U tu svrhu lasersku zraku uključite pritiskom na prekidač (20).
- Izravnajte vašu oznaku na izratku na desnom rubu linije lasera.

Napomena: Prije rezanja provjerite prikazuje li se ispravno linija rezanja. Laserska zraka može se pomaknuti npr. zbog vibracija kod intenzivne uporabe.

##

Maksimalni izradci:

Horizontalni kut kosog rezanja | Vertikalni kut kosog rezanja | Visina x širina [mm]
--- | --- | ---
|  | kod maks. visine | kod maks. širine
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (lijevo/desno) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (lijevo) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (desno) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimalni izradci (= svi izradci koji se mogu stegnuti isporučenom vijčanom stegom (15) lijevo ili desno od lista pile): 130 x 50 mm (duljina x širina)

Maksimalna dubina rezanja (0°/0°): 90 mm

##

Za jednostavno piljenje izradaka jednake dužine možete koristiti graničnik dužine (35).

- Otpustite stezni vijak (33) i pomaknite graničnik dužine (35) u vodilici (32) na željenu dužinu izratka.
- Ponovno stegnite stezni vijak (33).

Duži izradci:

- Otpustite krilni vijak (34) i izvucite vodilicu (32) do graničnika prema van.
- Ponovno stegnite krilni vijak (34).
- Namjestite graničnik dužine (35) na željenu dužinu izratka.

Piljenje bez graničnika dužine:

- Otpustite stezni vijak (33) i pomaknite graničnik dužine (35) u vodilici (32) skroz prema van.
- Okrenite graničnik dužine za 90° tako da je u ravnini s graničnom vodilicom (8).
- Ponovno stegnite stezni vijak (33).

##

Kod piljenja savijenih ili okruglih izradaka morate ih posebno osigurati od klizanja. Na liniji rezanja ne smije nastati nikakav raspor između izratka, granične vodilice i stola za piljenje.

Ako je potrebno, trebate izraditi specijalne držače.

##

Uložna ploča (36) može se istrošiti nakon dulje uporabe električnog alata.

Zamijenite neispravnu uložnu ploču.

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Vijke (46) odvijte standardnim križnim odvijačem i izvadite staru uložnu ploču (36).
- Umetnite novu uložnu ploču i ponovno stegnite vijke (46).