# Tehniskie dati

Leņķzāģis-slīpzāģis |  | GCM 254
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1750
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 5000
Lāzera veids | nm | 650
| mW | < 1
Lāzera klase |  | 2
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Aizsardzības klase |  | / II

Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri (maksimālais/minimālais): skatīt Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Ierīce atbilst IEC 61000-3-11 prasībām un ir pakļauta nosacītam savienojumam. Ierīce var izraisīt neregulāras sprieguma svārstības nelabvēlīgos strāvas apstākļos. Šīs ierīces pretestība ir iestatīta kā Z faktiskais = 0,101 Ω. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka savienojuma punkts ar pretestību Zmaks., kuram ierīce jāpievieno, atbilst pretestības prasībām: Zfaktiskais ≥ Zmaks.. Ja Zmaks. nav zināms, nosakiet Zmaks., konsultējoties ar tīkla piegādātāju vai piegādes iestādi.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 254
Pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,4–2,5
Maks. zāģējuma platums | mm | 3
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 30