# Kontrola základného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

##

- Dajte elektrické náradie do prepravnej polohy.
- Otočte rezací stôl (10) až po zárez (45) pre uhol 0°. Páčka (12) musí počuteľne zaskočiť do zárezu.
- Vyklopte výklopnú dorazovú lištu (16).

### Skontrolujte (pozri obrázok P1)

- Položte uholník (48) s 90° uhlom v jednej rovine s pílovým kotúčom (39) medzi dorazovú lištu (8) a pílový kotúč na rezací stôl (10).

Rameno uholníka musí lícovať (byť v jednej línii) s dorazovou lištou po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok P2)

- Povoľte všetky skrutky s vnútorným šesťhranom (49) pomocou dodaného kľúča s vnútorným šesťhranom (28).
- Otáčajte dorazovú lištu (8) dovtedy, kým uholník nelícuje (nie je v jednej rovine) po celej dĺžke.
- Skrutky opäť utiahnite.

##

- Dajte elektrické náradie do prepravnej polohy.
- Otočte rezací stôl (10) až po zárez (45) pre uhol 0°. Páčka (12) musí počuteľne zaskočiť do zárezu.

### Vykonajte kontrolu (pozrite obrázok Q1)

- Postavte uholník (48) s 90° uhlom v jednej rovine s pílovým kotúčom (39) medzi rezací stôl (10) a pílový kotúč na rezací stôl (10).

Rameno uholníka musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým kotúčom (39) po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok Q2)

- Povoľte upínaciu skrutku (24).
- Povoľte poistnú maticu dorazovej skrutky (50) pomocou bežného prstencového alebo vidlicového kľúča.
- Dorazovú skrutku zaskrutkujte alebo vyskrutkujte tak, aby rameno uholníka po celej dĺžke lícovalo s pílovým kotúčom.
- Opäť pevne dotiahnite upínaciu skrutku (24).
- Potom znova utiahnite poistnú maticu dorazovej skrutky (50).

Ak sa ukazovateľ uhla (30) nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° na stupnici (31), pomocou bežného krížového skrutkovača povoľte skrutku (52) a nastavte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°. (pozri obrázok S)

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Otočte rezací stôl (10) až po zárez (45) pre uhol 0°. Páčka (12) musí počuteľne zaskočiť do zárezu.
- Povoľte upínaciu skrutku (24) a rameno nástroja otočte za rukoväť (4) až na doraz doľava (45°).

### Vykonajte kontrolu (pozrite obrázok R1)

- Postavte uholník (48) so 45° uhlom v jednej rovine s pílovým kotúčom (39) medzi rezací stôl (10) a pílový kotúč na rezací stôl (10).

Rameno uholníka musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým kotúčom (39) po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok R2)

- Povoľte poistnú maticu dorazovej skrutky (51) pomocou bežného prstencového alebo vidlicového kľúča.
- Dorazovú skrutku zaskrutkujte alebo vyskrutkujte tak, aby rameno uholníka po celej dĺžke lícovalo s pílovým kotúčom.
- Opäť pevne dotiahnite upínaciu skrutku (24).
- Potom znova utiahnite poistnú maticu dorazovej skrutky (51).

Ak ukazovateľ uhla (30) nie je po nastavení v jednej línii so značkou 45° na stupnici (31), skontrolujte najprv ešte raz nastavenie 0° pre vertikálny uhol zošikmenia a ukazovateľ uhla. Potom zopakujte nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia 45°.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Povoľte upínaciu skrutku (24).
- S ramenom nástroja nastavte vertikálny uhol zošikmenia na 0°.
- Opäť pevne dotiahnite upínaciu skrutku (24).

### Kontrola

Ukazovateľ uhla (30) musí byť v jednej línii so značkou 0° na stupnici (31).

### Nastavenie

- Uvoľnite skrutku (52) dodaným krížovým skrutkovačom a vyrovnajte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.
- Skrutku opäť utiahnite.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Otočte rezací stôl (10) až po zárez (45) pre uhol 0°. Páčka (12) musí počuteľne zaskočiť do zárezu.

### Kontrola

Ukazovateľ uhla (13) musí byť v jednej línii so značkou 0° mm na stupnici (14).

### Nastavenie

- Uvoľnite skrutku (53) dodaným krížovým skrutkovačom a vyrovnajte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.
- Skrutku opäť utiahnite.