# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Pölypussi
(2) | Suojus
(3) | Kuljetuskahva
(4) | Kahva
(5) | Käynnistyskytkimen käynnistyssalpa
(6) | Laser-varoituskilpi
(7) | Heilurisuojus
(8) | Ohjainkisko
(9) | Työkappaletuki (joustavakäyttöinen asennusjärjestelmä)
(10) | Sahapöytä
(11) | Vapaavalintaisen vaakasuuntaisen jiirikulman lukkonuppi
(12) | Vaakasuuntaisen jiirikulman säätövipu
(13) | Vaakasuuntaisen jiirikulman osoitin
(14) | Vaakasuuntaisen jiirikulman asteikko
(15) | Ruuvipuristin
(16) | Taitettava ohjainkisko
(17) | Liukurulla
(18) | Puruohjain
(19) | Käynnistyskytkin
(20) | Laserin käynnistyskytkin (näyttää sahauslinjan)
(21) | Reiät ruuvipuristinta varten
(22) | Purunpoistoputki
(23) | Asennusreiät
(24) | Vapaavalintaisen pystysuuntaisen jiirikulman lukitusruuvi
(25) | Kuljetusvarmistin
(26) | Kädensijat
(27) | Karalukitus
(28) | Kuusiokoloavain
(29) | Lasersäteen ulostuloaukko
(30) | Pystysuuntaisen jiirikulman osoitin
(31) | Pystysuuntaisen jiirikulman asteikko
(32) | Pituusohjaimen ohjainkisko
(33) | Pituusohjaimen kiristysruuvi
(34) | Pituusohjaimen ohjainkiskon kiinnitysruuvi
(35) | Pituusohjain
(36) | Kulutuslevy
(37) | Sahanterän kiinnityskohdan kuusiokoloruuvi
(38) | Kiristyslaippa
(39) | SahanteräA)
(40) | Sisempi kiinnityslaippa
(41) | Kierretangon korkeudensäätöruuvi
(42) | Kierretanko
(43) | Ruuvipuristimen siipiruuvi
(44) | Ruuvipuristimen tappi
(45) | Vaakasuuntaisten perusjiirikulmien lovet
(46) | Kulutuslevyn ruuvit
(47) | Laserkohdistuksen säätöruuvi
(48) | Kulmamitta
(49) | Ohjainkiskon kuusiokoloruuvit
(50) | 0°:n pystysuuntaisen jiirikulman rajoitinruuvi
(51) | 45°:n pystysuuntaisen jiirikulman rajoitinruuvi
(52) | Pystysuuntaisen kulmaosoittimen ruuvi
(53) | Vaakasuuntaisen kulmaosoittimen ruuvi

A)

  Tämä lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen.