# Tarnekomplekt

Võtke selleks arvesse käitamisjuhendi alguses olevat tarnekomplekti kirjeldust.

Kontrollige enne elektrilise tööriista kasutuselevõttu, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki allpool nimetatud osi:

- Järkamis- ja kaldlõikesaag koos paigaldatud saekettaga
  Märkus: Bosch müüb ka ilma saekettata elektrilisi tööriistu. Pakendilt näete, kas saeketas kuulub teie elektrilise tööriista tarnekomplekti.
- Ainult ilma saekettata tarne korral: kinnitusäärik (38) ja sisemine kinnitusäärik (40)
- Pitskruvi (15)
- Sisekuuskantvõti (28)
- Pikkusepiirik (35)
- Tolmukott (1)
- Toorikutugi (9) (2 ×)

Märkus: Kontrollige elektritööriista võimalike kahjustuste suhtes.
Enne kui jätkate elektritööriista kasutamist, kontrollige hoolikalt kaitseseadiseid või kergelt kahjustatud osi, kas need on laitmatus ja nõuetekohases töökorras. Veenduge, et liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kinni ja et kõik detailid on kahjustamata. Seadme laitmatu töö tagamiseks peavad kõik seadme osad olema paigaldatud õigesti ja vastama kõikidele nõuetele.
Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta remontida või asendada selleks volitatud remonditöökojas.