# Informácie o hlučnosti

Hodnoty emisií hluku zistené podľa EN IEC 62841-3-9.

Úroveň hluku elektrického náradia pri použití váhového filtra A je typicky: úroveň akustického tlaku XX dB(A); úroveň akustického výkonu XXX dB(A). Neistota K = 3 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Hodnota emisií hluku v týchto pokynoch bola nameraná podľa normovaného meracieho postupu a možno ju používať na vzájomné porovnávanie rôznych typov elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia emisiami hluku.

Uvedená hodnota emisií hluku reprezentuje hlavné druhy používania tohto elektrického náradia. Avšak v takých prípadoch, keď sa toto ručné elektrické náradie použije na iné druhy použitia, s odlišnými pracovnými nástrojmi alebo sa podrobuje nedostatočnej údržbe, môže sa hladina emisií hluku od týchto hod‌nôt odlišovať. To môže výrazne zvýšiť emisie hluku počas celého pracovného času.

Na presný odhad zaťaženia emisiami hluku by sa mala zohľadniť aj doba, počas ktorej je náradie vypnuté alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa ne‌pou‌žíva. To môže výrazne redukovať emisie hluku počas celého pracovného času.