# Préparation du travail

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Avec leur système d’emboîtement pratique, les appuis de pièce (9) offrent de nombreuses possibilités d’extension.

- Emboîtez au gré des besoins les appuis de pièce (9) dans les logements de l’outil électroportatif ou dans les logements du second appui de pièce.

- Ne portez jamais l’outil électroportatif en le saisissant au niveau des appuis de pièce.
  Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez qu’au niveau des dispositifs de transport.

##

Pour effectuer des coupes biaises dans un plan vertical, vous devez rabattre la butée rabattable (16) vers l’extérieur.

- Rabattez la butée rabattable (16) vers l’extérieur.

Après avoir effectué des coupes biaises, ramenez la butée rabattable (16) dans sa position initiale.

##

Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours bien serrer la pièce.
N'utilisez pas l'outil électroportatif pour tronçonner des pièces qui sont trop petites pour être serrées correctement.

### Fixation à la verticale

- Pressez fermement la pièce contre les butées (8) et (16).
- Introduisez le serre-joint (15) fourni dans l’un des alésages prévus (21).
- Desserrez la vis papillon (41) et ajustez le serre-joint pour qu’il maintienne bien la pièce. Resserrez la vis papillon.
- Bloquez la pièce en serrant fermement la tige filetée (42).

### Blocage horizontal

- Dévissez la vis papillon (43) et déboîtez le serre-joint.
- Introduisez à présent le serre-joint « réduit » (15) (44) dans l’un des alésages prévus .
- Pressez fermement la pièce contre la table (10).
- Bloquez la pièce en serrant fermement la tige filetée (42).

### Retrait d’une pièce

- Pour desserrer le serre-joint, tournez la tige filetée (42) dans le sens antihoraire.