# Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

- Приведите электроинструмент в положение для транспортировки.
- Поверните пильный стол (10) до насечки (45) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Откиньте складную упорную планку (16).

### Контроль (см. рис. P1)

- Положите угольник (48) углом 90° заподлицо с пильным диском (39) между упорной планкой (8) и пильным диском на пильный стол (10).

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с упорной планкой.

### Настройка (см. рис. P2)

- Затяните все винты с внутренним шестигранником (49) с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (28).
- Поверните упорную планку (8) так, чтобы угольник по всей длине был с ней заподлицо.
- Туго затяните винты.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (10) до насечки (45) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль (см. рис. Q1)

- Установите угольник (48) углом 90° заподлицо с пильным диском (39) между пильным столом (10) и пильным диском на пильный стол (10).

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис. Q2)

- Отпустите зажимной винт (24).
- Отпустите контргайку упорного винта (50) с помощью обычного накидного или рожкового ключа.
- Закручивайте или отпускайте упорный винт до тех пор, пока плечо угольника по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова туго затяните зажимной винт (24).
- После этого опять туго затяните контргайку упорного винта (50).

Если после настройки указатель угла (30) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (31), отпустите винт (52) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°. (см. рис. S)

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (10) до насечки (45) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Отпустите зажимной винт (24) и наклоните кронштейн рабочего инструмента за рукоятку (4) до упора влево (45°).

### Контроль (см. рис. R1)

- Установите угольник (48) углом 45° заподлицо с пильным диском (39) между пильным столом (10) и пильным диском на пильный стол (10).

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис R2)

- Отпустите контргайку упорного винта (51) с помощью обычного накидного или рожкового ключа.
- Закручивайте или отпускайте упорный винт до тех пор, пока плечо угольника по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова туго затяните зажимной винт (24).
- После этого опять туго затяните контргайку упорного винта (51).

Если после настройки индикатор угла (30) не будет совпадать с насечкой 45° на шкале (31), проверьте сначала еще раз настройку для вертикального угла распила 0° и индикатор угла. Затем повторите настройку для вертикального угла распила 45°.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Отпустите зажимной винт (24).
- Установите с помощью кронштейна рабочего инструмента вертикальный угол распила 0°.
- Снова туго затяните зажимной винт (24).

### Контроль

Указатель угла распила (30) должен находиться на одной линии с отметкой «0°» на шкале (31).

### Настройка

- Отпустите винт (52) крестовой отверткой и центрируйте индикатор угла по отметке «0°».
- Плотно затяните винт.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (10) до насечки (45) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль

Указатель угла распила (13) должен находиться в одну линию с отметкой 0° на шкале (14).

### Настройка

- Отпустите винт (53) крестовидной отверткой и выровняйте индикатор угла по отметке 0°.
- Крепко затяните винт.