# การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 45° (ด้านซ้าย) ถึง 0° (ด้านขวา)

ตำแหน่งที่แน่นอนสำหรับ 0° และ 45° ถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะเลื่อยเพื่อให้สามารถปรับมุมเอียงในแนวตั้งที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

## การปรับมุมเอียงในแนวตั้งตามต้องการ (ดูภาพประกอบ I)

- คลายโบลท์ยึด (24)
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (4) จนเข็มชี้มุม (30) ชี้ไปที่มุมเอียงในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับแขนเครื่องมือในตำแหน่งนี้และขันโบลท์ยึด (24) ให้แน่นอีกครั้ง