# Navodila za delo

##

Laserski žarek prikazuje rezalno linijo žaginega lista. Na ta način lahko natančno namestite obdelovanec za žaganje, ne da bi morali pri tem odpreti premični zaščitni pokrov.

- V ta namen s stikalom (20) vklopite laserski žarek.
- Oznako na obdelovancu poravnajte z desnim robom laserske linije.

Opomba: pred žaganjem preverite, ali je linija reza še vedno pravilno označena. Laserski žarek se lahko premakne npr. zaradi tresljajev pri intenzivni uporabi.

##

Največji obdelovanci:

Vodoravni zajeralni kot | Navpični zajeralni kot | Višina x širina [mm]
--- | --- | ---
|  | pri najv. višini | pri najv. širini
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (levo/desno) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (levo) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (desno) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Najmanjši obdelovanci (= vsi obdelovanci, ki jih je mogoče s priloženim primežem (15) vpeti na levo ali desno stran žaginega lista): 130 x 50 mm (dolžina x širina)

Največja globina reza (0°/0°): 90 mm

##

Za preprosto žaganje obdelovancev enakih dolžin lahko uporabite dolžinski prislon (35).

- Odvijte pritrdilni vijak (33) in dolžinski prislon (35) potisnite v vodilo (32) na želeno dolžino obdelovanca.
- Narebričeni vijak (33) znova privijte.

Daljši obdelovanci:

- Odvijte krilni vijak (34) in vodilo (32) do konca povlecite navzven.
- Krilni vijak (34) znova privijte.
- Dolžinski prislon (35) nastavite na želeno dolžino obdelovanca.

Žaganje brez dolžinskega prislona:

- Odvijte pritrdilni vijak (33) in dolžinski prislon (35) povlecite povsem iz vodila (32).
- Dolžinski prislon zavrtite za 90°, da je poravnan s prislonsko letvijo (8).
- Pritrdilni vijak (33) znova privijte.

##

Upognjene in okrogle obdelovance je treba ustrezno zavarovati proti zdrsavanju. Na liniji rezanja ne sme nastati reža med obdelovancem, prislonsko letvijo in rezalno mizo.

Po potrebi morate izdelati posebna držala.

##

Vložna plošča (36) se lahko po daljši uporabi električnega orodja obrabi.

Obrabljeno vložno ploščo zamenjajte.

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Vijaka (46) izvijte s križnim izvijačem in snemite staro vložno ploščo (36).
- Namestite novo vložno ploščo in ponovno privijte vijaka (46).