# Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas

Įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 45° (kairėje pusėje) iki 0° (dešinėje pusėje).

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti dažnai naudojamus įstrižo pjūvio kampus, 0° ir 45° kampams yra fiksuotos padėtys.

## Bet kokio įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas (žr. I pav.)

- Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (24).
- Rankena (4) lenkite įrankio svertą, kol kampo žymeklis (30) parodys norimą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite prietaiso svertą šioje padėtyje ir vėl užveržkite tvirtinamąjį varžtą (24).