# Ajuste del ángulo de inglete horizontal

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.

## Ajuste de los ángulos de inglete horizontales estándar (ver figura H)

Para un ajuste rápido y preciso de los ángulos de inglete horizontales de uso frecuente, se han previsto muescas (45) en la mesa de corte:

izquierda | derecha
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Suelte el mango de bloqueo (11), si estaba apretado.
- Tire de la palanca (12) y gire la mesa de corte (10) hasta la muesca deseada, hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Suelte la palanca. Ésta deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.
- Apriete de nuevo el mango de bloqueo (11).

## Ajuste de los ángulos de inglete horizontales discrecionales (ver figura H)

El ángulo de inglete horizontal se puede ajustar en un rango de 47° (lado izquierdo) hasta 52° (lado derecho).

- Suelte el mango de bloqueo (11), si estaba apretado.
- Presione sobre la palanca (12), gire la mesa de aserrar (10) hacia la izquierda o la derecha con el mango de fijación y con ayuda del indicador de ángulos (13) fije el ángulo de inglete horizontal deseado.
- Apriete de nuevo el mango de bloqueo (11).