# Dispositivo di sicurezza per il trasporto (vedere Fig. D)

Il dispositivo di sicurezza per il trasporto (25) rende più pratico trasportare l’elettroutensile verso i vari punti d’impiego.

## Sblocco dell’elettroutensile (posizione di lavoro)

- Spingere leggermente verso il basso il braccio dell’utensile, agendo sull’impugnatura (4), per ridurre il carico sul dispositivo di sicurezza per il trasporto (25).
- Estrarre completamente verso l’esterno il dispositivo di sicurezza per il trasporto (25).
- Spostare lentamente verso l’alto il braccio dell’utensile.

## Bloccaggio dell’elettroutensile (posizione di trasporto)

- Per bloccare il banco sega (10), serrare il pomello di fissaggio (11).
- Orientare il braccio dell’utensile sull’impugnatura (4) verso il basso, fino a quando il dispositivo di sicurezza per il trasporto (25) si possa spingere completamente all’interno.

Il braccio dell’utensile sarà ora bloccato in modo sicuro per il trasporto.