# نحوه تنظیم زاویه مورب عمودی

زاویه مورب عمودی را می توان در محدوده 45‎°‎ (از سمت چپ) تا 0‎°‎ (از سمت راست) تنظیم کرد.

جهت تنظیم سریع و دقیق زاویه های مورب عمودی متداول، موقعیت های ثابتی برای زاویه های ‎0° و ‎45° در نظر گرفته شده است.

## نحوه تنظیم زاویه مورب عمودی دلخواه (رجوع کنید به تصویر I)

- پیچ مهار (24) را باز کنید.
- بازوی ابزار روی دسته (4) را بچرخانید تا نشانگر زاویه (30)، زاویه مورب عمودی مورد نظر را نشان دهد.
- بازوی ابزار را در این وضعیت نگه دارید و پیچ مهار (24) را دوباره محکم کنید.