# A vízszintes sarkalószög beállítása

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.

## Vízszintes standard-sarkalószög beállítása (lásd a H ábrát)

A gyakrabban használt sarkalószögek gyors és precíz beállítására a fűrészasztalon a (45) szögeknél bevágások vannak előirányozva:

balra | jobbra
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Oldja ki a (11) rögzítőgombot, ha az meg van szorítva.
- Húzza ki ehhez a (12) kart, és fordítsa el a (10) fűrészasztalt a kívánt bevágás eléréséig balra vagy jobbra.
- Ismét engedje el a kart. A karnak ekkor érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Húzza meg ismét szorosra a (11) rögzítőgombot.

## Tetszőleges vízszintes sarkalószög beállítása (lásd a H ábrát)

A vízszintes sarkalószöget a 47° (balra) és 52° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

- Oldja ki a (11) rögzítőgombot, ha az meg van szorítva.
- Nyomja meg a (12) kart, forgassa el a (10) fűrészasztalt a rögzítőgombnál fogva balra vagy jobbra és állítsa be a (13) szögkijelző segítségével a kívánt sarkalószöget.
- Húzza meg ismét szorosra a (11) rögzítőgombot.