# Технічні дані

Торцювально-вусорізна пилка |  | GCM 254
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1750
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 5000
Тип лазера | нм | 650
| мВт | < 1
Клас лазера |  | 2
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 11,1
Клас захисту |  | / II

Допустимі розміри заготовки (максимальні/мінімальні): див. Допустимі розміри заготовки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Пристрій відповідає вимогам IEC 61000-3-11 і підлягає підключенню за певних умов. Пристрій може спричиняти нерегулярні коливання напруги при несприятливих умовах подачі електроенергії. Опір цього пристрою встановлено як Zactual = 0,101 Ω. Користувач повинен переконатися, що місце підключення з повним Zmax, до якого повинен бути підключений пристрій, відповідає вимогам щодо опору: Zactual ≥ Zmax. Якщо невідомо Zmax, визначте Zmax після консультації з постачальником мережевих рішень або організацією електропостачання.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254
Товщина центрального полотна | мм | 1,4–2,5
Макс. ширина розпилювання | мм | 3
Діаметр отвору | мм | 30