# Dati tecnici

Troncatrice |  | GCM 254
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 1750
Numero di giri a vuoto | giri/min | 5000
Tipo di laser | nm | 650
| mW | < 1
Classe laser |  | 2
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Classe di protezione |  | / II

Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione (max./min.): vedi Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

L’utensile è conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed è soggetto ad allacciamento su condizione. L’utensile può provocare occasionali fluttuazioni della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. L’impedenza impostata di questo utensile è Zeffettiva = 0,101 ohm. L’utilizzatore deve assicurarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Zmax, a cui si deve collegare l’utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zeffettiva ≥ Zmax. Se il valore Zmax non è noto, determinare Zmax consultando il fornitore di energia o l’ente competente per la fornitura di energia elettrica.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 254
Spessore del corpo lama | mm | 1,4−2,5
Larghezza di taglio max. | mm | 3
Diametro foro | mm | 30