# Tehnilised andmed

Järkamis- ja kaldlõikesaag |  | GCM 254
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1750
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 5000
Laseri tüüp | nm | 650
| mW | < 1
Laseri klass |  | 2
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 11,1
Kaitseklass |  | / II

Tooriku lubatud mõõtmed (maksimaalne/minimaalne): vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,101 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt | mm | 254
Saelehe põhiosa paksus | mm | 1,4–2,5
Max lõikelaius | mm | 3
Puurava läbimõõt | mm | 30