# Inställning av vertikal geringsvinkel

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in i 45° (vänster sida) till 0° vinkel (höger sida).

För snabb och exakt inställning av ofta använda vertikala geringsvinklar har vinklarna 0° och 45° fast lägen.

## Ställa in godtycklig vertikal geringsvinkel (se bild I)

- Lossa spännskruven (24).
- Vrid verktygsarmen i handtaget (4) tills vinkelindikatorn (30) visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll verktygsarmen i denna ställning och dra åt spännskruven (24) igen.