# Set de livrare

Pentru aceasta, respectă schiţa de la începutul manualului de utilizare inclus în pachetul de livrare.

Înainte de prima punere în funcţiune a sculei electrice, verificaţi dacă toate piesele enumerate mai jos sunt cuprinse în pachetul de livrare:

- Ferăstrău de retezat şi pentru îmbinări pe colţ cu pânză de ferăstrău montată
  Observaţie: Bosch comercializează scule electrice chiar şi fără pânză de ferăstrău. Dacă în pachetul de livrare al sculei tale electrice este inclusă o pânză de ferăstrău, o poţi scoate din ambalaj.
- Numai la livrarea fără pânză de ferăstrău: flanşă de strângere (38) şi flanşă interioară de strângere (40)
- Menghină (15)
- Cheie hexagonală (28)
- Limitator de reglare a lungimii (35)
- Sac de colectare a prafului (1)
- Suport pentru piesa de prelucrat (9) (2 buc.)

Observaţie: Verificaţi dacă scula electrică prezintă eventuale deteriorări.
Înainte de a continua să utilizaţi scula electrică, trebuie să examinaţi atent funcţionarea optimă şi conform destinaţiei a echipamentelor de protecţie sau a componentelor uşor deteriorate. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează optim şi nu se blochează sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să fie în conformitate cu toate condiţiile pentru a asigura funcţionarea optimă a sculei electrice.
Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate ale dispozitivelor de protecţie trebuie reparate în mod corespunzător sau înlocuite la un atelier de specialitate autorizat.