# Настройка горизонтального угла распила

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.

## Установка стандартного горизонтального угла распила (см. рис. H)

Для быстрой и точной настройки часто используемых горизонтальных углов распила на пильном столе предусмотрены насечки (45):

слева | справа
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Отпустите ручку фиксирования (11), если она затянута.
- Оттяните рычаг (12) и поверните пильный стол (10) до нужной насечки влево или вправо.
- Отпустите рычаг. Рычаг должен войти в зацепление на насечке.
- Затяните ручку фиксирования (11).

## Настройка произвольного горизонтального угла распила (см. рис. H)

Горизонтальный угол скоса можно регулировать в диапазоне от 47° (слева) до 52° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (11), если она затянута.
- Нажмите на рычаг (12), поверните пильный стол (10) за ручку фиксирования влево или вправо и при помощи указателя угла распила (13) установите необходимый горизонтальный угол.
- Затяните ручку фиксирования (11).