# Instruções de trabalho

##

Um raio laser indica a linha de corte da lâmina de serra. Assim a peça pode ser exatamente posicionada para ser serrada, sem que a cobertura de proteção angular tenha que ser aberta.

- Para tal, ligar o raio laser com o interruptor (20).
- Alinhe a sua marcação na peça a ser trabalhada ao lado direito da linha laser.

Nota: Antes de serrar, verifique se a linha de corte ainda é indicada corretamente. O raio laser pode, p. ex., ser desajustado por vibrações devido a um uso intensivo.

##

Máximo de peças a serem trabalhadas:

Ângulo de meia-esquadria horizontal | Ângulo de meia-esquadria vertical | Altura x largura [mm]
--- | --- | ---
|  | a altura máx. | a largura máx.
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (esquerda/direita) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (esquerda) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (direita) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Peças mínimas (= todas as peças que podem ser fixadas com o grampo (15) fornecido à esquerda ou à direita do disco de serra): 130 x 50 mm (comprimento x largura)

Profundidade máxima de corte (0°/0°): 90 mm

##

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível utilizar o limitador de comprimento (35).

- Solte o parafuso de fixação (33) e desloque o limitador de comprimento (35) na calha de guia (32) para o comprimento da peça pretendido.
- Aperte novamente o parafuso de fixação (33).

Peças mais compridas:

- Solte o parafuso de orelhas (34) e puxe a calha de guia (32) para fora até ao limitador.
- Aperte novamente o parafuso de orelhas (34).
- Ajuste o limitador de comprimento (35) para o comprimento da peça pretendido.

Serrar sem limitador de comprimento:

- Solte o parafuso de fixação (33) e desloque o limitador de comprimento (35) na calha de guia (32) totalmente para fora.
- Rode o limitador de comprimento a 90°, para que fique alinhado à face com o carril limitador (8).
- Aperte novamente o parafuso de fixação (33).

##

Ao serrar peças curvadas ou redondas é necessário fixá-las firmemente, de modo que não possam se movimentar. Na linha de corte não deve haver fendas entres a peça a ser trabalhada, o carril limitador e a mesa de serrar.

Se necessário, deverão ser fabricados suportes especiais.

##

A placa de alimentação (36) pode ficar gasta depois de uma utilização prolongada da ferramenta elétrica.

Uma placa de alimentação defeituosa deve ser substituída.

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Desaperte os parafusos (46) com uma chave de fenda em cruz convencional e retire a placa de alimentação antiga (36).
- Coloque a nova placa de alimentação e volte a apertar os parafusos (46).