# Подесување на хоризонталниот агол на закосување

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.

## Поставување на хоризонтални стандардни агли на закосување (види слика H)

За брзо и прецизно подесување на често користени хоризонтални агли на закосување на масата за пила има жлебови (45):

лево | десно
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Отпуштете го копчето за фиксирање (11), доколку е затегнато.
- Повлечете го лостот (12) и свртете ја масата за пила (10) до саканиот жлеб на левата или десната страна.
- Повторно отпуштете го лостот. Лостот мора осетно да се вклопи во жлебот.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (11).

## Поставување на саканите хоризонтални агли на закосување (види слика H)

Хоризонталниот агол на закосување може да се поставува во опсег од 47° (на левата страна) до 52° (на десната страна).

- Отпуштете го копчето за фиксирање (11), доколку е затегнато.
- Притиснете на лостот (12), свртете ја масата за пила (10) со копчето за фиксирање кон лево или десно и со помош на агломерот (13) наместете го посакуваниот хоризонтален агол на закосување.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (11).