# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

## Einschalten (siehe Bild J)

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie zuerst die Einschaltsperre (5) zur Mitte und drücken anschließend den Ein-/Ausschalter (19) und halten ihn gedrückt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (19) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.

## Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (19) los.